题目 3354: 图像压缩
基本信息
	题号
	3354

	标签
	二维数组进制转换GESP四级23年6月

	难度
	基础

	正确
	207

	来源
	GESP2023年6月四级


题目描述

图像是由很多的像素点组成的。如果用 0 表示黑，255 表示白，0 和 255 之间的值代表不同程度的灰色，则可以用一个字节表达一个像素（取值范围为十进制 0-255、十六进制 00-FF）。这样的像素组成的图像，称为 256 级灰阶的灰度图像。
现在希望将 256 级灰阶的灰度图像压缩为 16 级灰阶，即每个像素的取值范围为十进制 0-15、十六进制 0-F。压缩规则为：统计出每种灰阶的数量，取数量最多的前 16 种灰阶（如某种灰阶的数量与另外一种灰阶的数量相同，则以灰阶值从小到大为序），分别编号 0-F（最多的编号为 0，以此类推）。其他灰阶转换到最近的 16 种灰阶之一，将某个点灰阶数与 16 种灰阶中的一种相减，绝对值最小即为最近，如果绝对值相等，则编号较小的灰阶更近。
 
输入

输入第 1 行为一个正整数 N，表示接下来有 N 行数据组成一副 256 级灰阶的灰度图像。约定 10 ≤ N ≤ 20。
第 2 行开始的N行，每行为长度相等且为偶数的字符串，每两个字符用十六进制表示一个像素。约定输入的灰度图像至少有 16 种灰阶。约定每行最多 20 个像素。
 
输出

第一行输出压缩选定的 16 种灰阶的十六进制编码，共计 32 个字符。
第二行开始的 N 行，输出压缩后的图像，每个像素一位十六进制数表示压缩后的灰阶值。
 
样例输入
10
00FFCFAB00FFAC09071B5CCFAB76
00AFCBAB11FFAB09981D34CFAF56
01BFCEAB00FFAC0907F25FCFBA65
10FBCBAB11FFAB09981DF4CFCA67
00FFCBFB00FFAC0907A25CCFFC76
00FFCBAB1CFFCB09FC1AC4CFCF67
01FCCBAB00FFAC0F071A54CFBA65
10EFCBAB11FFAB09981B34CFCF67
01FFCBAB00FFAC0F071054CFAC76
1000CBAB11FFAB0A981B84CFCF66
样例输出
ABCFFF00CB09AC07101198011B6776FC
321032657CD10E
36409205ACC16D
B41032657FD16D
8F409205ACF14D
324F326570D1FE
3240C245FC411D
BF4032687CD16D
8F409205ACC11D
B240326878D16E
83409205ACE11D
提示

【样例解释 1】
灰阶AB、CF 和 FF 出现14次，00 出现 10 次，CB 出现
9 次，09 出现 7 次，AC 出现 6 次，07 出现 5 次，10、11
和 98 出现4次，01、1B、67、76 和 FC 出现 3 次。






