题目 4980: 奇偶校验
基本信息
	题号
	4980

	标签
	GESP三级25年6月进制转换

	难度
	入门

	正确
	381

	来源
	GESP25年6月三级


题目描述

数据在传输过程中可能出错，因此接收方收到数据后通常会校验传输的数据是否正确，奇偶校验是经典的校验方式之一。
给定 n 个非负整数 c_1, c_2, ⋯, c_n 代表所传输的数据，它们的校验码取决于这些整数在二进制下 1 的数量之和的奇偶性。如果这些整数在二进制下共有奇数个 1 ，那么校验码为 1 ；否则校验码为 0。你能求出这些整数的校验码吗？
 
输入

第一行，一个正整数 n ，表示所传输的数据量。
第二行，n 个非负整数 c_1, c_2, ⋯, c_n，表示所传输的数据。
 
输出

输出一行，两个整数，以一个空格分隔：
第一个整数表示  c_1, c_2, ⋯, c_n 在二进制下 1 的总数量；
第二个整数表示校验码（0 或 1）。
 
提示

【数据范围】
对于所有测试点，保证 1 ≤ n ≤ 100，0 ≤ c_i  ≤  255 。






